Argument gamme Ambis Radiant éco

Ambis Radiant éco est un luminaire LED étanche IP66 conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions ambiantes de -30°C à +40°C. Les bénéfices d’Ambis Radiant éco sont l’excellent confort visuel et l’uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu’une installation simplifiée grâce au système easy-click, mais, également, l’optimisation de son coût. Doté d’une efficacité 133lm /w, cette gamme offre une gamme de flux de 4000 lm à 7500lm.

Ambis Radiant éco affiche une performance de durabilité supérieure à 50 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.

Ambis Radiant éco est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact et robuste offre de nombreuses applications, notamment dans les parkings, chambres froides, entrepôts et espaces de travail. Ambis Radiant éco s’adapte à tous types de régime d’alimentation des sites, monophasé ou triphasé.

La gamme Ambis se compose de plusieurs familles tel que les luminaires Ambis de génération 3 avec des caractéristiques largement améliorées (160lm/W), la famille Ambis avec système de contrôle intégré ( Dali ou Bluetooth Mesh 5.2,détecteur et capteur de luminosité intégrés) et également, la famille Ambis Parking de génération 3.

La gamme AMBIS dispose du marquage ENEC et est également certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires (norme IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food Version 7) .