Argumentaire gamme Alcor

Alcor est un projecteur étanche qualifié pour l’extérieur. Constitué d’aluminium, il bénéficie d’indices de protection IP65 et IK08, ce qui en fait une solution idéale pour l’éclairage des lieux extérieurs satisfaisant aux arrêtés sur les restrictions de pollution lumineuse ULOR 0.

Disponible en 4 puissances différentes de 5750lm à 25000lm, la version standard stockée en CCT 3000K est éligible au certificat d’économie d’énergie.

La gamme Alcor peut être installé à une grande hauteur et bénéficie d’une distribution lumineuse asymétrique. Vous pouvez le fixer au mur grâce au support inclus et orientable, ou le monter sur un mât grâce à l’adaptateur de montage sur poteau optionnel. Ce luminaire robuste est garantie 5 ans et a une durée de vie L80B10 supérieure à 100 000 heures.

Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans)